****  **C/ Juan de la Cierva 15, local 17**

**08339 Vilassar de Dalt, Barcelona**

**93 555 50 54 · propulsores@ecamar.com**

**AVISO MUY IMPORTANTE**

**NO SE DEBE DESMONTAR NUNCA LAS PALAS DEL BUJE DE LA HÉLICE BAJO NINGÚN CONCEPTO**

* **EL MONTAJE DE LA HÉLICE SE HACE DESDE LA PARTE DELANTERA DE LA MISMA**
* **EN EL DESMONTAJE HAY QUE SACAR EL BUJE Y LAS PALAS SIN DESMONTARLAS DEL BUJE**
* **PARA SUSTITUIR LAS GOMAS PROTECTORAS DEL BUJE NO HACE FALTA DESMONTAR LAS PALAS (VAN A PRESIÓN)**
* **EL DESMONTAJE DE LAS PALAS IMPLICA LA PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE LA HÉLICE**
* **ESTA HOJA SE ENTREGA CON CADA HÉLICE GORI TRES PALAS SUMINISTRADA POR ECAMAR**